1) w projekcie wykonawczym uściśla się kwestię wymagalności dokumentacji warsztatowej następująco :

„W przypadku zmiany technologii wykonania elementów wyposażenia Inwestor, Projektant ma prawo zażądać a Wykonawca obowiązek przedstawić do akceptacji dokumentację warsztatową wykonania elementów wyposażenia wnętrz mogących zaważyć na estetyce lub funkcjonalności zaproponowanych przez projektanta rozwiązań. Sprawa dotyczy zagadnień związanych np. z zabudową meblową, podłogą, pliki produkcyjne, etc. (jeżeli dotyczy to skomplikowanych / autorskich rozwiązań / zamienników).”

2) w opisie projektu architektonicznego punkt 2 e otrzymuje brzmienie:

1. „Dla materiałów i systemów, które zostały opisane za pomocą parametrów i wskaźników (nie podano konkretnych producentów lub rozwiązań), opisane w specyfikacji właściwości należy traktować jako minimalne, podane rozdzielnie dla każdego
z elementów. Z uwagi na fakt dopuszczenia możliwości różnych propozycji zamiennych, wymaga się od Wykonawcy weryfikacji i traktowania wszystkich rozwiązań jako powiązanych ze sobą i tworzących docelowy obiekt budowlany. Dlatego wymaga się od Wykonawcy skompletowania dokumentów i obliczeń potwierdzających, że dobrane rozwiązania, materiały i połączenia różnych technologii i prac różnych branż spełnią wymagania podstawowe, określone w prawie budowlanym, jak:
	* Bezpieczeństwo konstrukcji,
	* Bezpieczeństwo pożarowe,
	* Bezpieczeństwo użytkowania,
	* Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska,
	* Ochrony przed hałasem i drganiami,
	* Oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.”

3) w opisie projektu architektonicznego punkt 4 Procedura akceptacji kolorystyki i próbek podpunkt b otrzymuje brzmienie:

1. „Po akceptacji próbki bazowej należy dostarczyć na żądanie przenośne próbki elementów, produktów, rozwiązań wybranych lub wyznaczonych do rozważenia technologii – np. szkła, okładzin, systemów zamocowań, obróbek, tynków, charakterystycznych elementów np. stałej zabudowy jak styki, łączenia, próbki kolorystyczne, faktury, fragmenty systemów producenckich etc, przedstawiając Inwestorowi i Projektantowi do akceptacji”.

4) w projekcie wykonawczym, przedmiarze robót – instalacje ogrzewania:

wykreśla się z projektu i przedmiaru robót grzejnik V33/400/1,2 (pozycja w projekcie W.06.06, pozycja w przedmiarze 47.d.1.6) który został zastąpiony grzejnikiem F2C 24/11/100 (pozycja w projekcie W.06.07, pozycja w przedmiarze 48.d.1.6).